Таблица

Коэффициенты использования грузоподъемности вагонов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грузов | Тип вагонов | Коэффициенты использования грузоподъемности вагонов | |
| четырехосных | восьмиосных |
| Каменный уголь | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Кокс | Полувагоны | 0,65 | 0,65 |
| Нефть | Цистерны | 0,85 | 0,85 |
| Руда | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Металлы | Полувагоны Платформы | 0,90  0,90 | 0,90  - |
| Лесоматериалы | Крытые  Полувагоны  Платформы | 0,70  0,70  0,70 | -  0,70  - |
| Минеральные строительные материалы | Крытые  Полувагоны  Платформы  Цементовозы | 0,90  0,95  0,80  1,00 | -  0,95  -  - |
| Хлебные грузы | Крытые | 0,90 | - |
| Минеральные удобрения | Крытые  Цистерны  Полувагоны  Платформы | 1,00  0,90  1,00  0,80 | -  -  1,00  - |
| Штучные | Крытые | 0,8 | - |
| Прочие | Крытые Полувагоны Платформы Цистерны  Изотермические | 0,50  0,50  0,40  0,80  0,65 | -  0,50  -  0,80  - |