Таблица

Коэффициенты использования грузоподъемности вагонов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование грузов | Тип вагонов | Коэффициенты использованиягрузоподъемности вагонов |
| четырехосных | восьмиосных |
| Каменный уголь | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Кокс | Полувагоны | 0,65 | 0,65 |
| Нефть | Цистерны | 0,85 | 0,85 |
| Руда | Полувагоны | 1,00 | 1,00 |
| Металлы | Полувагоны Платформы | 0,900,90 | 0,90- |
| Лесоматериалы | КрытыеПолувагоныПлатформы | 0,700,700,70 | -0,70- |
| Минеральные строительные материалы | КрытыеПолувагоныПлатформыЦементовозы | 0,900,950,801,00 | -0,95-- |
| Хлебные грузы | Крытые | 0,90 | - |
| Минеральные удобрения | Крытые ЦистерныПолувагоныПлатформы | 1,000,901,000,80 | --1,00- |
| Штучные | Крытые | 0,8 | - |
| Прочие | КрытыеПолувагоныПлатформыЦистерны Изотермические | 0,500,500,400,800,65 | -0,50-0,80- |