
Фрагменты плана фундаментов и перекрытия



Примечание:

1. На проекции не показан фундамент под крыльцо;
2. На фрагментах проекций указаны не все размеры;
3. Простановка размеров на проекциях должна выполняться в соответствии с требованиями пособия.

Сквозные диафрагмы жесткости образуются путем заполнения каркаса стенками изжелезобетонных панлей толщиной 140 мм, располагающихся в плоскости и из плоскости рам. Они устанавливаются на всю высоту здания, начиная с расположенного под ними монолитного ленточного фундамента.

Диафрагмы жесткости обычно совмещаются со **стенами лестничных клеток**, лифтовых шахт и с разделительными перегородками помещений. (Шершевский И.А.)